答疑（楼梯栏杆、空调栏杆、护窗栏杆）

1. 空调栏杆：雕花是用的铁的，小竖管是铝合金的，这不好焊接，铁艺的放在室外会生锈，建议改用铝合金的花型

**答：铁艺为热镀锌，不容易生锈。还是用铁艺，铁艺不需要焊接，用螺丝固定在铝方管上。**

1. 空调栏杆：下横管到台面距离是多少，图中没有注明

**答：6CM**

1. 空调栏杆，面管和墙体连接节点没有，立柱和台面的连接节点没有

**答：成品连接件直接固定**

1. 空调栏杆：下横管是什么材料，图中没有注明

**答：25\*38铝合金方管**

1. 空调栏杆：25\*38方管，立面图的看面是25还是38，没有注明，用CAD自己测量，是看面30

**答：25**

1. 空调栏杆：立柱是多远一根立柱，图中没有标明

**答：11CM**

7、空调栏杆：花型是16\*5扁铁，是花扁铁还是普通扁铁，图中的花型设计太小，掰不出来，能不能放大点？

**答：热镀锌处理扁铁，可以施工。**

1. 楼梯栏杆：第二根和第三根斜管，是什么材料，最下面的斜管到踏步尖的距离是多少？立柱是几踏一根立柱？

**答：30\*30\*1.5方管，按照图集规范，按照图集规范**。

1. 楼梯栏杆：安装在水泥踏步上还是踏步磁砖贴好了再安装栏杆

**答：按照甲方施工进度**

1. 楼梯栏杆：国家规范要求的是竖向管子净距离不大于110，现在图纸中要求不大于100，是否采用国家标准？

**答：按照国家标准**

11、楼梯栏杆：扶手油漆问题，一种楼梯栏杆扶手是雄鹰油漆二底两面，是用调和漆吗？还有一种扶手是开林烤漆，扶手油漆都是现场做的，不方便烤，能否同第一种扶手油漆？

**答：调和漆；综合楼为成品扶手。**

12、护窗栏杆：面管和下横管没有注明是什么材料，要注明下

**答：30\*50\*2.0**

13护窗栏杆：国家规范是竖向净距离不大于110，图中要求间距100（净距80），远超国家规范

**答：按照国家规范**

14、护窗栏杆：面管、立柱、下横管是什么样的材料？

**答：方管整体热浸锌**

15、护窗栏杆：下横管到台面是多少距离？

**答：10CM**

16、护窗栏杆：油漆是阿克苏的，这价格非常高，是室内的，能不能用常规氟碳粉末喷涂？

**答：中档合格品**

17、护窗栏杆：方管是热浸锌处理，理解一是不是所有方管是镀锌方管，对锌层厚度有没有要求，理解二栏杆焊好了整体热浸锌处理，是哪种工艺？

**答：第二种**

18、护窗栏杆：装饰球是空心套球还是实心球焊接的？

**答：空心套球**

19、护作栏杆：栏杆立面图的不横管的中间下面，有一根竖线，是什么意思？

**答：可以忽略**

20、护窗栏杆：立柱是多远一根立柱？靠墙的一根立柱，离墙多少距离？

**答：不大于1.2M，不大于11CM；**

21、护窗栏杆：安装是安装在水泥台面的，还是下面磁砖贴好了再安装的？

**答：根据甲方施工进度**

22、护窗栏杆：花型是16\*5扁铁，是花扁铁还是普通扁铁，图中的花型设计太小，掰不出来，能不能放大点？

**答：热镀锌处理扁铁，可以施工。**

23、所有栏杆：栏杆有地面连接以及和墙面连接，都没有节点图，是不是按照常规方法连接？

**答：是**